ABRIGO PADRÃO DE PROTEÇÃO DO CAVALETE

15

H
     HI	
DIÂMETRO DO RAMAL	DIMENSÕES (cm)	
	H	HI	L	LI	E	
3/4”	15	40	47,5	35	15	

DIMENSÕES DO ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO CAVALETE

DIMENSÕES DO ABRIGO PARA PROTEÇÃO DO CAVALETE
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

L + 20

10	L	10

5	LI	5
9.75	9.75

de 10 a 50cm

VISTA DE PERSPECTIVA

GABARITO DA BASE DO ABRIGO

VISTA  SUPERIOR DA BASE DO ABRIGO
MEDIDAS EM CENTÍMETROS

LACRE CASAN

L + 20

3,75

ESPAÇO P/ ENTRADA
DA CANALIZAÇÃO DA ÁGUA

4 FUROS	LI 	
8mm

9,75

ESPAÇO P/ ENTRADA
DA CANALIZAÇÃO DA ÁGUA

9,75

3,75

PORTA PARA O ABRIGO